CARATTERISTICHE TECNICHE: plafoniera stagna in lamiera di acciaio (DC04 - EN 10130), a tecnologia LED, provvista di LED SmartDriver (possibilità di integrare funzioni di programmazione, dimmerazione e monitoraggio consumi) alimentatore elettronico ad elevato risparmio energetico. L’apparecchio progettato per resistere alle perturbazioni magnetiche tipiche di ambienti industriali (EN 61000-6-2). 
Grado di Protezione: IP66; Grado di Protezione agli urti: IK09 (10J); Temperatura di Esercizio: -30÷50°C
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in lamiera di acciaio galvanizzato stampato verniciato a polveri di poliestere di colore grigio RAL 7035 con chiusura testate in tecnopolimero (PC+PBT).
Ingresso cavi con pressacavo PG13 (o M20) su testata con tappo asportabile manualmente per una manutenzione senza utensili.
RIFLETTORE: lamellare a celle regolari in alluminio con superficie speculare ad alta riflessione. Distribuzione diffondente a bassa luminanza (darklight).
DIFFUSORE: solidale all’involucro, con microsfere superficiali a riduzione dell’abbagliamento; vetro di sicurezza temprato   resistente agli urti, spessore 3,2 mm.
GUARNIZIONI    in gomma siliconica.
SORGENTI LED: Sorgenti LED Neutral White (6000K Ra>80 SDCM3).. Nessun rischio fotobiologico connesso (classe esente RG0 acc. EN62471).
ALIMENTATORE: incorporato LED Smart Driver. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione.  Protezione contro le sovratensioni di rete. Protezione termica con riduzione lineare della potenza in uscita.   Affidabilità del sistema di alimentazione: MTBF >80000h* a TRef. Possibilità di controllo remoto Wireless (anche con protocolli 1-10V e DALI compatibile) ed integrazione delle seguenti funzioni: Autodimmerazione, Monitoraggio Consumi e Programmazione.
Possibilità di interfaccia OPTICOM (controllo remoto del prodotto mediante smartphone)
INSTALLAZIONE: apparecchio idoneo all'uso in ambienti industriali caratterizzati da presenze di olii e sostanze chimiche volatili anche in gravose condizioni termiche di esercizio.  Adatto per installazione su superfici normalmente infiammabili, a soffitto od a sospensione mediante appositi accessori forniti.  Staffe di fissaggio a plafone provviste di sistema di ritenuta in sicurezza.