CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio   per illuminazione  (downlight) a tecnologia LED , ad illuminazione diretta. Provvisto di LED Driver incorporato. 
Grado di Protezione: IP42; Grado di protezione agli urti: IK05; Temperatura ambiente di utilizzo -20÷40°C
CORPO: materiale termoplastico autoestinguente (Policarbonato), colore Bianco, provvisto di molle di ritenuta.
RIFLETTORE:  Bianco in Materiale di Base. Distribuzione  simmetrica diffondente.
DIFFUSORE: In policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. 
SORGENTE LED: modulo LED integrato:  Neutral White (4000K) e Warm White (3000K)   Ra>80; 3SDCM.  Vita attesa (L70B50) delle sorgenti nella condizioni di utilizzo >30000h continuative. 
ALIMENTATORE:  incorporato . AC-DC Led Driver a corrente costante. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione
INSTALLAZIONE: adatto per installazione ad incasso in controsoffitti, anche a contatto con  su superfici normalmente infiammabili.