CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi  autonomi per illuminazione di emergenza provvisti di Lampada Fluorescente. Tipo Non Permanente (SE) o Permanente (SA). Provvisti di  Sistema di Autodiagnosi    incorporato: il prodotto effettua test periodici: di funzionamento (Mensile) e di autonomia (semestrale). Led di segnalazione multicolore (stato apparecchio, batteria, sorgente led, circuito). Inibizione del funzionamento in emergenza mezzo Rest Mode o Inibizione.
GRADO di protezione del prodotto: IP65, Resistenza agli urti del prodotto: IK07
CORPO: in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore Bianco (RAL 9003). Provvisto di prerotture sul fondo per fissaggio diretto su scatole incasso 503 e altre scatole standardizzate. Ingresso cavi (3) predisposte su tre lati del prodotto. 
OTTICA : diffondente, a profilo complesso.  In materiale termoplastico stampato ad iniezione  colore Bianco (RAL9003).
DIFFUSORE:  in materiale termoplastico stampato ad iniezione, ad elevata resistenza e trasparenza.  Superfici lisce per facilitarne la pulizia.
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, accenditore lampada  e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7.  
BATTERIA: NiCd ad alta temperatura (conformi a IEC61951-1)  o NiMH  ad alta temperatura(conformi a IEC 61951-2)-
SORGENTI: Lampade fluorescenti lineari doppio o singolo attacco. Conforme requisiti reg 245/09.. 
INSTALLAZIONE: su superfici normalmente infiammabili   a parete,  a soffitto o ad incasso, direttamente su scatole 503. Predisposizione per tubi diametro 16 e 20mm