Author: Menzani Andrea
Last saved by: Frongillo Renato
Company: Beghelli Group

CARATTERISTICHE TECNICHE: proiettore in pressofusione di alluminio verniciato. Tecnologia COB-LED. Provvisto di LED Driver incorporato. L’apparecchio è progettato per essere impiegato in ogni condizione di installazione e esercizio.
Con sensore crepuscolare e di presenza integrato. Tempi e sensibilità di intervento programmabili.  
Grado di Protezione: IP65; Grado di Protezione agli urti: IK08 (5J); Temperatura di Esercizio: -20÷40°C
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in alluminio pressofuso verniciato a polveri di poliestere (antracite RAL 7021).  Viti di chiusura e fissaggio in acciaio Inox. Ingresso cavi con pressacavo in Nylon PA66 (PG9) su parte inferiore.
RIFLETTORE: in alluminio anodizzato e satinato ad alto indice di riflessione. Solido fotometrico: simmetrico diffondente. 
DIFFUSORE: Fissato al corpo mezzo anello di tenuta e sigillanti inerti. In vetro temperato.
GUARNIZIONI. In gomma siliconica.
SORGENTI LED: Sorgenti COB-LED Neutral White 4000K Ra>80 SDCM3. Modulo COB- LED integrato, dissipato dalla struttura del prodotto. Vita utile attesa (L70B50) delle sorgenti alla massima temperature del range di utilizzo >50000h continuative. Nessun rischio fotobiologico (classe esente RG0 acc. EN62471).
ALIMENTATORE: SELV elettronico. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione).
INSTALLAZIONE: apparecchio idoneo all'uso all’esterno e in ambienti industriali caratterizzati da presenze di olii e sostanze chimiche volatili anche in gravose condizioni termiche di esercizio. Adatto per installazione su superfici normalmente infiammabili, a parete, al suolo e a sospensione mediante appositi accessori forniti (staffe). Connessione rapida grazie a sistema di connessione integrato nel Pressacavo