CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio di illuminazione di emergenza per scatola a 3 o a 6 frutti, idoneo sia per uso domestico che per il terziario (come richiesto dalla norma CEI 64-8 cap. 37). Dimensione da 1, 2, 3, o 6 frutti. Il modello 3 frutti è anche estraibile. Cestello adattatore universale che si fissa direttamente sulla scatola di derivazione, in modo da essere compatibile con tutte le serie civili da incasso in commercio mantenendo telaio e placca originali della serie civile scelta. Dip switch posteriore che permette di passare dalla modalità SE alla modalità SA a seconda dell’esigenza. Fotosensore di lettura della luce che consente l’attivazione automatica dell’apparecchio in modalità SA appena si abbassa la soglia della luce ambiente, attivando la modalità notturna.
GRADO di protezione del prodotto IP40.
BATTERIA: Li-Fe (Litio Ferro) Ermetica Ricaricabile.