CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione (plafoniera) a tecnologia LED, ad illuminazione diretta. Installazione a Plafone o Parete. Con LED Driver Integrato.
Grado di Protezione: IP54; Grado di Protezione agli urti: IK08 (5J); Temperatura di Esercizio: -20÷40°C. Compreso di inverter con funzione anti black-out e autonomia 3 ore.
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in policarbonato (disponibili in colore bianco).  Guarnizione di tenuta perimetrale realizzata con sigillanti. Ingresso cavi dal retro. Pressacavo in dotazione PG9
RIFLETTORE: Bianco in Materiale di Base. Distribuzione simmetrica diffondente.
DIFFUSORE: In policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. 
SORGENTE LED: modulo LED integrato: Neutral White (4000K) e Warm White (3000K) Ra>80; 3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. Vita attesa (L70B50) delle sorgenti nelle condizioni di utilizzo >30000h continuative. 
ALIMENTATORE: incorporato. AC Led Driver a corrente costante. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione
INSTALLAZIONE: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili.