CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione (plafoniera)i a tecnologia LED, ad illuminazione diretta. Installazione ad Plafone o Parete. Con  LED Driver Integrato.
Grado di Protezione: IP65; Grado di Protezione agli urti: IK08 (5J); Temperatura di Esercizio: -20÷40°C
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in  policarbonato  (disponibili in  colore grigio o nero).  Guarnizione di tenuta perimetrale realizzata con sigillanti. Ingresso cavi dal retro con cavo precablato. Pressacavo in dotazione PG9
RIFLETTORE:  Bianco in Materiale di Base. Distribuzione  simmetrica diffondente.
DIFFUSORE: In policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. 
SORGENTE LED: modulo LED integrato:  Neutral White (4000K) e Warm White (3000K)   Ra>80; 3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. Vita attesa (L70B50) delle sorgenti nella condizioni di utilizzo >30000h continuative. 
ALIMENTATORE: incorporato . AC-DC Led Driver a corrente costante. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione
INSTALLAZIONE: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili.