CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio per segnaletica di sicurezza centralizzata provvisti di Sorgente LED di lunga Durata. Alimentatore elettronico e modulo Logica S230 con codice identificativo per riconoscimento univoco da parte della centrale di controllo. L’apparecchio comunica con la centrale S230 utilizzando gli stessi cavi di alimentazione, con tecnologia ad onde convogliate. Modalità di funzionamento (SE, SA, comando) programmabile da centrale.
GRADO di protezione del prodotto: IP41, Resistenza agli urti del prodotto: IK07
CORPO: Telaio di supporto dello schermo in alluminio. Vano componenti in materiale termoplastico (EN 60598-1 cl 13, UL94-V2). Colore grigio chiaro (RAL 7035).
SCHERMO: tecnologia Back-lite in metacrilato trasparente (spessore 4 mm). In grado di alloggiare segnale di sicurezza su entrambi i lati (doppia Faccia). Distanza di visibilità secondo EN 1838 20m o 30m.
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico, generatore di corrente costante e unità di controllo. Alimentabile da 198 V a 254 V 50 Hz o da 176 V a 254 V dc.  Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13. La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471) 0. 
INSTALLAZIONE: direttamente a parete o soffitto a bandiera su superfici normalmente infiammabili.