CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi  ad alimentazione centralizzata a bassissima tensione (SELV)  per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente LED di lunga Durata. 
GRADO di protezione del prodotto: IP42 (con accessorio a plafone), Resistenza agli urti del prodotto: IK07
CORPO: Insieme costituito da due parti.  Fondello in  lamiera d’acciaio verniciata bianca, con doppio ingresso cavi. Modulo Led ad un Led provvisto di dissipatore incorporato fissato mezzo vite al fondello.  Copertura   materiale termoplastico  colore Bianco (RAL 9010)
OTTICA : Dotazione di tre Lenti realizzate in metacrilato trasparente.
Lente per illuminazione Vie d’Esodo (lente asimmetrica) 
Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente simmetrica) . 
Lente per illuminazione di Vie d’esodo a luce diffusa
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN 61347-2-13.  La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). 
INSTALLAZIONE:  Parete, Plafone. Possibilità di selezionare il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm.