CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchi autonomi per illuminazione di emergenza provvisti di Sorgente LED di lunga Durata. Tipo Non Permanente (SE) o Permanente (SA).
GRADO di protezione del prodotto: IP42, Resistenza agli urti del prodotto: IK07
CORPO: Insieme costituito da due parti. Vano componenti in lamiera d’acciaio verniciata bianca, con doppio ingresso cavi. Vano ottico, costituito di cornice circolare in materiale termoplastico su cui è fissato il modulo Led con dissipatore incorporato.
OTTICA: Dotazione di tre Lenti realizzate in metacrilato trasparente.
Lente per illuminazione Vie d’Esodo (lente Lungaluce) 
Lente per illuminazione Aree Antipanico (lente Largaluce) 
Lente per illuminazione a grande altezza (lente Altaluce) 
ALIMENTATORE: integrato, di tipo elettronico composto di sezione caricabatteria, generatore di corrente costante e unità di controllo. Conforme ai requisiti della EN61347-2-7 e 61347-2-13.  La sezione di uscita a corrente costante, assicura un flusso luminoso costante.
BATTERIA: LiFe per temperature ambiente estreme -10°C +60°C garanzia 5 anni).
SORGENTI: Moduli LED integrati non sostituibili; temperatura colore 4000K o maggiore; Vita minima dichiarata 50000h /L80B20. Rischio Fotobiologico del prodotto (acc. EN62471). 
INSTALLAZIONE: incasso in controsoffitti. Possibilità di selezionare il flusso luminoso di uscita tramite le lenti in dotazione. Morsettiera per il cablaggio passante fino a 2,5 mm. Foro incasso Ø 60mm.