CARATTERISTICHE TECNICHE: apparecchio per illuminazione da interni a tecnologia LED celata, ad illuminazione diretta. Per incasso, con struttura a vista, in controsoffitti modulo 600 con struttura a vista. Associato a i LED Driver Indipendente.
Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IK08 (5J); Temperatura di Esercizio: -20÷40°C
STRUTTURA  Cornice perimetrale in alluminio Bianco. Retro in foglio di alluminio colore naturale
OTTICA : Lastra Opale  in PMMA stabilizzato ai raggi UV. Apparecchio  a bassa luminanza. Solido fotometrico simmetrico/diffondente. Prodotto idoneo per installazione in ambienti con videoterminali (UNI-EN12464-1).
SORGENTE LED: moduli LED integrati perimetriali:  Neutral White (4000K) e Warm White (3000K)   Ra>82; 3SDCM. I moduli LED sono dissipati dalla struttura. Vita attesa (L70B50) delle sorgenti nella condizioni di utilizzo >30000h continuative. 
ALIMENTATORE: indipendente esterno . AC-DC SELV Led Driver a corrente costante. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione
INSTALLAZIONE: adatta per installazione su superfici normalmente infiammabili, in controsoffitti modulo 600 con struttura a vista, in appoggio sui traversini. A plafone e sospensione con appositi accessori