CARATTERISTICHE TECNICHE: “reglette” a tecnologia LED con LED Driver integrato. Apparecchio adatto all’installazione a file continua con sistema di alimentazione in cascata (cablaggio passante integrato). Possibilità di modificare temperatura colore mezzo switch. 
Grado di Protezione: IP40; Grado di Protezione agli urti: IK05; Temperatura di Esercizio: -20÷40°C
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in  policarbonato  di colore bianco. Alloggiamenti sulle testate dei connettori per l’alimentazione.
DIFFUSORE: In policarbonato opale ad alta trasparenza. 
SORGENTI LED: Modulo Led incorporato:   Cool (5000K), Neutral (4000K) o Warm White (3000K)  Ra>80 SDCM3. Vita utile attesa delle sorgenti nella condizioni  di utilizzo >30000h continuative. Nessun rischio fotobiologico connesso (classe esente RG0 acc. EN62471). 
ALIMENTATORE:  incorporato . AC-DC Led Driver a corrente costante. L’alimentatore permette di ottimizzare il funzionamento dei LED preservandone le prestazioni e di ottenere un elevatissimo risparmio di energia nel rispetto delle condizioni di esercizio di progetto. Flusso luminoso costante al variare della tensione di alimentazione
INSTALLAZIONE: per installazione a contatto con superfici normalmente infiammabili, indicato in particolare per installazione sottopensile.