Author: Menzani Andrea
Last saved by: Frongillo Renato
Company: Beghelli Group

CARATTERISTICHE TECNICHE: plafoniera stagna in materiale termoplastico appositamente progettata per l’impego di tubi LED, provvista di protezione elettronica e equipaggiata con TubiLed Beghelli di ultima generazione. 
Grado di Protezione: IP65; Grado di Protezione agli urti: IK05; Temperatura di Esercizio: -20÷40°C
CORPO: ad elevata resistenza meccanica in policarbonato di colore grigio RAL 7035 con ganci di chiusura perimetrali in Nylon (PA66). Guarnizione di tenuta perimetrale, realizzata con guarnizione in “schiuma” di silicone ad elevata elasticità.
Ingresso cavi con pressacavo PG13 (o M20) su testate apparecchio.
RIFLETTORE: In lamiera di acciaio verniciata bianca, con portalampade G13 inseriti. Distribuzione simmetrica diffondente.
DIFFUSORE: In policarbonato trasparente, superficie esterna liscia con prismature interne. 
SORGENTI LED: In dotazione: Tubi LED BEGHELLI con Led driver incorporato: Neutral White (4000K Ra>80 SDCM3). Vita utile attesa delle sorgenti nelle condizioni di utilizzo >35000h continuative. Nessun rischio fotobiologico connesso (classe esente RG0 acc. EN62471). I tubi forniti sono caratterizzati da ampio flusso di distribuzione (>270°) ed elevato fattore di potenza (>0,9). 
INSTALLAZIONE: apparecchio idoneo all'uso in ambienti industriali   anche in gravose condizioni termiche di esercizio.  Adatto per installazione su superfici normalmente infiammabili, a soffitto od a sospensione mediante appositi accessori forniti.  Staffe di fissaggio a plafone provviste di sistema di ritenuta in sicurezza.